# MERIDA eSILEX+ 600

### Popis produktu

Pomocná ruka nábojového pohonu a terénní schopnosti šotolinového kola znamenají, že si na kole eSILEX 600+ můžete vybrat trasu, kterou chcete jet. Jezděte po silnici nebo v terénu díky kombinaci nadupaných plášťů připravených na jízdu po šotolině na hbitých ráfcích 650b s účinností drop barred a jemné pomocné ruky nábojového motoru MAHLE ebikemotion X35+ a baterie s kapacitou 250 Wh. Plynulá jednořetězová sada Shimano GRX s širokým rozsahem řetězů a hydraulické kotoučové brzdy znamenají bezproblémové ovládání, zatímco naše karbonová vidlice pomáhá tlumit vibrace, a navíc kompletní sada úchytů je ideální pro výlety s batohem.

Pokud často hledáte terénní alternativu při výletech na kole nebo prostě jen rádi prozkoumáváte neznámé cesty, pak by pro vás mohlo být kolo eSILEX s asistencí ideální. Systém MAHLE se zadní nábojem a integrovanou baterií nabízí neutrální úroveň podpory, kdykoli vaše cesta vyžaduje asistenci e-motoru. Pro zvýšení dojezdu můžete dokonce použít externě namontovaný MAHLE Range Extender s kapacitou 208 Wh. Stejně jako neasistovaný SILEX je i eSILEX k dispozici v robustnějším osazení 650b nebo rychlejším 700c. Obě verze se dodávají s pneumatikami pro jízdu na šotolině / v terénu pro větší přilnavost. Velké množství upevňovacích bodů na rámu i vidlici promění eSILEX v dobrodružné kolo bez jakýchkoli starostí.

* Nábojový motor MAHLE ebikemotion X35+ poskytuje přirozenou asistenci
* Trojitý hliníkový rám s vestavěnou baterií s kapacitou 250 Wh
* Elegantní silueta "normálního kola" a nízká hmotnost
* Pohon Shimano GRX a hydraulické brzdy
* Šotolinové pláště na robustnějších kolech 650b
* Více upevňovacích bodů rámu a vidlice pro větší nosnost

### Specifikace kola

|  |  |
| --- | --- |
| **Ročník** | 2023 |
| **Rám** | eSILEX+ LITE material: aluminium 700x45C / 700x42C (with fender) / 27,5x47C max. wheelsize 100x9/135x9mm axle standard BSA bottom bracket standard |
| **Vidlice** | MERIDA SILEX CF2 Tapered material: carbon 700x42C max/ 700x35C (with fender) max 50mm for 650B max wheelsize |
| **Přehazovačka** | Shimano GRX812 |
| **Kazeta** | Shimano M5100 11-42 teeth 11 speed |
| **Řetěz** | KMC e11s |
| **Kliky** | Shimano GRX600 40 teeth 170 mm-XS/S/SM/ML, 175 mm-L/XL |
| **Hlavové složení** | VP MH-P16 |
| **Představec** | MERIDA EXPERT IR material: aluminium 31.8mm diameter 5° stem angle 80 mm |
| **Řidítka** | MERIDA EXPERT GR material: aluminium 400mm (XS/S), 420mm (M), 440mm (L/XL) |
| **Brzda přední** | Shimano GRX600 2 piston / Shimano RT64 160 mm |
| **Brzda zadní** | Shimano GRX600 2 piston / Shimano RT66 160 mm |
| **Nába přední** | VP CLK170F 100x12mm width front hub 28 spoke holes Centerlock |
| **Ráfky** | MERIDA EXPERT CX 19mm inner width 24mm height material: aluminium Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| **Pláště** | Maxxis Rambler ShieldWall / TLR 650Bx47 |
| **Sedlovka** | MERIDA EXPERT CC material: carbon 30.9mm diameter 0mm setback |
| **Sedlo** | MERIDA COMP CC V-mount |
| **Pedály** | VP VPE-891 |
| **Motor** | Mahle X35+ Hub Engine 40Nm |
| **Baterie** | Mahle B1-D 250Wh |
| **Řídící jednotka** | Mahle One Remote-C |