**CUBE STEREO HYBRID 120 SLT 750**

### Popis produktu

Elegantní rám modelu Stereo Hybrid je plný chytrých prvků, díky nimž je náš oblíbený lovec trailů s pohonnou jednotkou Bosch ještě lepší než kdykoliv předtím. Modulární bateriový systém ukrývá baterii Bosch s kapacitou až 750 Wh a chrání ji před prachem a vodou. Integrované vedení kabelů a lanek není jenom elegantní, ale také to znamená, že v hlavové trubce nejsou žádné otvory na kabely. Vylepšený systém odpružení se čtyřmi body vás ochrání před otřesy na trailu a zajistí vám komfort při celodenní jízdě. To celé je zabaleno do naší technologie pro komfortní jízdu Comfort Geometry – s pevnou osou standardu Boost 148 vzadu na podporu tuhosti a a 1,5palcovou hlavovou trubkou – pro snadné ovládání; díky systému SizeSplit si nyní navíc každý jezdec snadno najde svou ideální velikost. Všechno jsme přitom připravili k montáži příslušenství, jako jsou blatníky, nosič na brašny a stojan. Je připraven prakticky na cokoliv. Jste na to připraveni i vy?

### Specifikace kola

|  |  |
| --- | --- |
| **Rám** | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Adv |
| **Zdvih přední** | 120 mm |
| **Zdvih zadní** | 120 mm |
| **Vidlice** | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| **Tlumič** | Fox Float DPS EVOL, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion M |
| **Řazení** | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
| **Přehazovačka** | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| **Kazeta** | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| **Řetěz** | Shimano CN-M6100 |
| **Kliky** | ACID E-Crank, 38T, 170mm |
| **Hlavové složení** | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| **Představec** | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| **Řidítka** | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
| **Brzda přední** | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake 203mm |
| **Brzda zadní** | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake 203mm |
| **Nába přední** | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm, Tubeless Ready |
| **Nába zadní** | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 12x148mm, Tubeless Ready |
| **Pláště** | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| **Sedlovka** | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm |
| **Sedlo** | Natural Fit Sequence |
| **Pedály** | ACID PP MTB |
| **Barvy** | black´n´metal |
| **Velikosti** | 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22") |
| **Hmotnost** | 25,9 kg |
| **Motor** | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| **Baterie** | Bosch PowerTube 750Wh |
| **Řídící jednotka** | Bosch Kiox 300 w/ LED remote |
| **Ovládání / displej** | Bosch Kiox 300 |