# CANNONDALE TOPSTONE NEO SL 2

**Popis produktu**

Gravel elektrokolo s 250 Wh baterií, která vám poskytne dostatečnou energetickou rezervu, a vzhledem k menší kapacitě baterie si budete lépe rozvrhávat trať a síly na ni. Shimano osazuje komponenty skoro celé elektrokolo na řadě GRX, takže spolehlivost s kvalitou jsou na vaší straně. Hmotnost jen 13,6 kg dělá z Topstone NEO SL jedno z **nejlehčích elektrokol na trhu.**

Chybějící displej zde neznamená nemožnost vidět kapacitu baterie, či danou asistenci. K tomu poslouží iWoc (jednotlačítkové ovládání kola na vrchu rámové trubky). Jak funguje? Zapněte tlačítko a podsvícený kroužek bude svítit bíle, zmačkněte a podržte jej a: **zezelená**při nízké asistenci; **zoranžoví**při střední asistenci; **zčervená**při maximální asistenci.

iWoc také barevně značí kapacitu baterie: **bílá**při 75-100%; **zelená**je při 50-75%; **oranžová**je 25-50% a **červená**při 10-25%. Pokud se dostanete pod 10%, začne **červeně**blikat.

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ročník** | 2021 |
| **Rám** | SmartForm C2 Alloy, 135mm bolt-on, tapered headtube, flat mount disc, multiple gear/bottle mounts |
| **Vidlice** | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru axle |
| **Řazení** | Shimano GRX 400, 2x10 |
| **Přesmykač** | Shimano GRX 400, braze-on |
| **Přehazovačka** | Shimano GRX 400, Shadow RD+ |
| **Kazeta** | Shimano HG500, 11-34, 10-speed |
| **Řetěz** | Shimano Deore, 10-speed |
| **Kliky** | Shimano GRX 600, 46/30T |
| **Hlavové složení** | Integrated, 1.5" lower to 1-1/8" upper, 25mm Alloy top cap |
| **Představec** | Cannondale 2, 6061 Alloy, 31.8, 7 |
| **Řidítka** | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop |
| **Brzda přední** | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm RT56 rotors |
| **Brzda zadní** | Shimano GRX hydraulic disc, 160mm RT56 rotors |
| **Nába přední** | Formula CRX-512, 12x100mm thru-axle |
| **Nába zadní** | EbikeMotion X35 |
| **Ráfky** | Cannondale Disc, double wall, tubeless ready 32h (R) / 28h (F) |
| **Dráty** | Stainless Steel, 13g |
| **Pláště** | WTB Resolute Comp, 700 x 42c, tubeless ready |
| **Sedlovka** | Promax SP-9032, Carbon, 27.2 |
| **Sedlo** | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
| **Motor** | Mahle ebikemotion X35 250W |
| **Baterie** | Mahle ebikemotion X35 250Wh |
| **Řídící jednotka** | Mahle ebikemotion iWoc ONE integrated controller |