**SUPERIOR X-ROAD Team Issue R**

**Popis produktu**

Tohle kolo je definicí Superior. Ať jde o zpracování rámu, design nebo funkčnost, cílili jsme jen na to nejlepší. Rámová sada doladěná do posledního detailu pro maximální tuhost, rychlost a výkon na silnici bez kompromisů. Dokonalá integrace lanek a hadic nejen v rámu, ale i v novém karbonovém kombu řídítek a představce podtrhuje funkční minimalistický design. Pro větší pohodlí na nekvalitních silnicích osazujeme X-Road 30 mm bezdušovými plášti a rám pojme dokonce gravelovou šířku 40 mm. Nová elektronická sada Shimano Ultegra Di2 2x12 splňuje nejnáročnější závodní požadavky, stejně jako set bezdušových karbonových zapletených kol DT Swiss ERC 1400 Spline 47 mm s pevnými osami. Samozřejmostí jsou u našich top modelů ultralehké karbonové doplňky, pohodlná sedlovka s D profilem a skrytým zámkem v rámu, nové karbonové kombo řídítek a představce a špičkové závodní sedlo Fizik. Oceníte chytré detaily jako skryté montážní body pro uchycení lehkých blatníků, nebo magnetickou odnímatelnou páčku pro montáž pevných os.

* Dokonalá integrace ICR (Internal Cable Routing) – moderní čistý vzhled bez viditelných bowdenů a hadic
* Možnost použití až 40 mm širokých plášťů
* Plášťě Schwalbe Tubeless easy pro rychlou jízdu s nižším valivým odporem a vyšší trakcí pro bezpečný průjezd zatáčkou
* Rychlé a absolutně přesné elektronické řazení Shimano Ultegra Di2 12x2
* Karbonové výplety DT Swiss ERC 1400 SPLINE® s výškou ráfku 47 mm pro rychlou jízdu
* Nové karbonové kombo řídítek a představce
* Skryté montážní body pro blatníky

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rám** | Carbon X-Road Race Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB865, SH dropout, Thru Axle 135x12 mm, Inner Cable Routing, Di2 compat |
| **Vidlice** | X-ROAD carbon fork |
| **Přesmykač** | SHIMANO ULTEGRA FD-R8150, DOWN SWING, BRAZED-ON Type |
| **Přehazovačka** | SHIMANO ULTEGRA RD-R8150 Shadow |
| **Kazeta** | SHIMANO CS-R8100-12, 11-34T |
| **Řetěz** | SHIMANO CN-M8100 |
| **Kliky** | SHIMANO ULTEGRA FC-R8100 Hollowtech II, 50-34T |
| **Hlavové složení** | ACROS AIX-525, OD56, IS52/28.6, ICR-IS52/40IPS |
| **Řidítka** | Karbonové kombo řídítek a představce |
| **Brzda přední** | SHIMANO ST-R8170, hydraulic disc brake |
| **Brzda zadní** | SHIMANO BR-R8170, hydraulic disc brake |
| **Nába přední** | DT Swiss ERC 1400 Spline DB45; 12x100mm, CENTER LOCK |
| **Nába zadní** | DT Swiss ERC 1400 Spline DB45; 12x142mm, CENTER LOCK |
| **Pláště** | Schwalbe Pro One Evo, 700x30C, ADDIX |
| **Sedlovka** | ONE1 Carbon, SP0225380AERO |
| **Sedlo** | Fizik Vento Argo R5 |
| **Pedály** | - |
| **Barvy** | MATTE BLACK/STEALTH CHROME |
| **Velikosti** | 52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL) |