**Popis produktu**

GRIDD je skvělá základní bruska na štěrk. Lehký rámový set s karbonovou vidlicí tvoří větší pohodlí při dlouhých výletech. Geometrie modelu GRIDD je poměrně úzká a agresivní, ale zároveň dostatečně pohodlná, aby vás provedla dlouhými cyklistickými eskapádami. Spolehlivý 1x pohon od SRAM s kazetou s širokým rozsahem vám umožní absolvovat i ta nejtěžší stoupání. Na tomto kole se vám nikdy nebude chtít přestat jezdit, ale když to bude opravdu potřeba, kotoučové brzdy vás nenechají na holičkách. Lze jej snadno přeměnit na kolo pro dojíždění do práce nebo dobrodružství, protože má všechny otvory pro montáž nosičů a blatníků, které byste kdy potřebovali. Prostě si ho pořiďte a jezděte!

HLAVNÍ FUNKCE  
- spousta volného prostoru pro pneumatiky: 700C až 42C (v závislosti na výrobci)  
- mechanické kotoučové brzdy  
- konstrukce s průchozí nápravou  
- uchycení na blatník a nosič  
- široká škála použití: šotolina, CX, vytrvalostní silnice  
- velikosti rámů: S/M/L/XL  
- barevné varianty: modrozelená metalíza

|  |  |
| --- | --- |
| **frame** | Custom formed and butted 6061 aluminum frame, 142x12 dropouts |
| **rear\_shock** | - |
| **stem** | Octane One Road 80(S), 100(), 100(L), 110 (XL) 31.8 |
| **handlebar** | Octane One Flare 420 (S), 440 (M), 460 (L,XL) 31.8 |
| **grips** | Velo VLT-5055 bar tape |
| **seatpost** | Octane One alloy 27,2mm |
| **saddle** | Selle Italia X3 |
| **front\_brake** | TRP Spyre mechanical disc brake 160mm |
| **rear\_brake** | TRP Spyre mechanical disc brake 160mm |
| **rims** | Octane One 700c 28h, tubeless ready |
| **spokes** | Spokes w/14mm nipples |
| **front\_hub** | Octane One by KT, sealed bearings, 12x100mm, 32h |
| **rear\_hub** | Octane One by KT, sealed bearings, 12x142mm, 32h |
| **tires\_front** | Schwable G-ONE BITE 700x40c |
| **tires\_rear** | Schwable G-ONE BITE 700x40c |
| **crankset** | Sram Apex 1x11, 40T, 170(S), 172,5(M), 172,5 (L), 175 (XL) |
| **bottom\_bracket** | SRAM GXP Pres Fit |
| **pedals** | - |
| **chain** | SUMC 11 speed |
| **chain\_guide** | - |
| **derailleur** | Sram Apex 11sp |
| **shifters** | Sram Apex 11sp |
| **cassette** | SRAM CS-PG-1130-A1, 11 speed, 11-42 |
| **weight** | 10.5kg (M Size) |
| **levers** | Sram Apex |

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rám** | Custom formed and butted 6061 aluminum frame, 142×12 dropouts |
| **Vidlice** | carbon blades, alloy steerer, 12×100, tapered 1-1/8”-1.5” |
| **Řazení** | Sram Apex 1 |
| **Přehazovačka** | Sram Apex 1 |
| **Kazeta** | Sram PG 1110 |
| **Řetěz** | Sram PC 1110 |
| **Kliky** | Sram Apex 1, 40t |
| **Hlavové složení** | Octane One tapered 1&1/8″-1.5″ IS42/IS52, sealed bearing |
| **Představec** | Octane One Road 31.8 |
| **Řidítka** | Octane One Flare 420 (S), 440 (M), 460 (L,XL) 31.8 |
| **Brzda přední** | TRP Spyre mechanical disc brake 160mm |
| **Brzda zadní** | TRP Spyre mechanical disc brake 160mm |
| **Nába přední** | Shimano FH-RS470, 12x100 disc (loose ball) |
| **Nába zadní** | Shimano FH-RS470, 142x12mm (loose ball) |
| **Ráfky** | Octane One by Shining 700c 28h, tubeless ready |
| **Dráty** | Spokes w/14mm nipples |
| **Pláště** | Schwable G-ONE BITE 700x40c |
| **Sedlovka** | Octane One alloy, 27.2 |
| **Sedlo** | Octane One Crit, synthetic cover, cromo rails |
| **Hmotnost** | 10,4 kg |