# AUTHOR Aura XR6

**Popis produktu**

Nejvyšší model sportovního gravelového kola **Author Aura XR6** vyjíždí na velmi lehkém, 3× zeslabovaném **duralovém rámu** s velmi univerzální geometrií. Nabízí prakticky stejné osazení jako karbonový topmodel Guru, ale za výrazně **dostupnější cenu**. Rám s **karbonovou vidlicí**disponuje všemi moderními vlastnostmi, jako jsou pevné osy vpředu i vzadu, závitové vložky připravené na montáž nosičů i blatníků a hydroformní tvarování. Nechybí hydraulické **kotoučové brzdy Shimano** a značková bezdušová zapletená kola **Mavic Allroad.** Změnu převodů má na starost speciální gravelová sada **Shimano GRX** ve verzi **2 × 11 rychlostí**. Vlastnosti kola lze jednoduše změnit osazením vhodných plášťů. V základní verzi s plášti **Panaracer GravelKing 700 × 38** je to rychlý sportovní gravel, který pojede stejně dobře po silnici jako po šotolinové cestě. Při výměně za užší silniční gumy se z něj stane asfaltová raketa, která prožene i klasické silniční speciály. Pokud obujeme širší pláště se vzorkem, zvýší se výrazně jeho terénní schopnosti a pohodlí. Při osazení nosiči a brašnami se z něj může stát i expediční speciál.

|  |  |
| --- | --- |
| Size | 500, 520, 540, 560, 580 mm |
| Frame | triple butted dural 6061 |
| FrontFork | AUTHOR karbonová 1.5" tapered |
| HeadParts | PRESTINE Integrated 1.5" tapered |
| ChainWheel | FSA Gossamer Pro, 46-30 zubů, 172.5 / 175 mm kliky |
| BBParts | FSA BB-6000, BB unit |
| FrontDerailleur | SHIMANO GRX 810 |
| RearDerailleur | SHIMANO GRX 810 |
| Shifters | SHIMANO GRX 600 (22) |
| FreeWheel | SHIMANO HG701-11, 11-34 (11) |
| Chain | KMC X11 EL |
| Hubs | MAVIC Allroad UST Disc CL, zapletená kola, 20 děr, 12 × 100 mm přední pevná osa, 12 × 142 mm zadní pevná osa |
| Brakes | SHIMANO GRX 400, kotoučové hydraulické (160 mm kotouče) |
| BrakesLevers | SHIMANO GRX 600 |
| FrontRim | MAVIC Allroad Disc CL UST zapletená kola, 20 děr |
| Spokes | MAVIC |
| FrontTire | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 38c |
| RearTire | PANARACER Gravel King SK skládací 700 × 38c |
| HandlBar | RITCHEY Road ErgoMax, 420 / 440 / 460 mm |
| Stem | RITCHEY Comp 4-Axis |
| SeatPost | RITCHEY 2B Comp (27.2) |
| SeatClamp | AUTHOR (31.8) |
| Saddle | AUTHOR Guru CR |
| Speed | 22 |
| Weight | 9,8 kg / 54 cm |
| Tapes | AUTHOR microfiber / gel |