# MERIDA ONE-SIXTY 500 2023

Obsah obrázku přeprava, pneumatika, kolo, jízdní kolo

Popis byl vytvořen automaticky

**Popis produktu**

Za kolo, které zvládne vše od enduro závodů až po náročné sjezdy ve velkých horách nebo drsné bikeparky, byste neměli utrácet majlant. Zcela nové kolo ONE-SIXTY 500 má naši novou radikální geometrii a konstrukci odpružení v odolném celohliníkovém rámu, spojenou s komponenty, které poskytují solidní výkon a výbornou hodnotu. Vidlice RockShox Yari a tlumič Deluxe zvládnou drsnější podmínky, zatímco čtyřpístkové brzdy Shimano a široký rozsah pohonu jsou odolné a konzistentní.

Evoluce nebo revoluce? Co takhle obojí? Model 2022 ONE-SIXTY je radikální, zcela nový design, který posouvá naši platformu pro tvrdé enduro do nových výšin. Stejně tak dobře, protože jakmile se tam jednou dostane, je připraven zdolávat i ty nejdelší a nejnáročnější sjezdy. Náš nový systém odpružení využívá konstrukci flexstay s nastavitelným vahadlem, takže ať už se rozhodnete jezdit na něm jako na plnohodnotném 29" kole (zdvih 162 mm) nebo na smíšeném 29/27,5" setupu (zdvih 171 mm), geometrie zůstane zachována. K dispozici je radikálně strmý úhel sedlové trubky 79° pro stoupání jako na koze a volný hlavový úhel 64° plus 170 mm vidlice, která si poradí s chaosem na sjezdových tratích. Nové rozměry umožňují jezdcům používat rám s delším nebo kratším rozvorem nezávisle na jejich výšce, zatímco odpružení se s rostoucí velikostí stává progresivnějším, a to vše s dlouhým zdvihem dropperů. Naše vedení kabelů WIRE PORT, spolehlivý spodní držák se závitem plus úložný prostor na nářadí, zatímco karbonové rámy nabízejí také magnetické košíky na láhev FidLock.

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ročník** | 2023 |
| **Rám** | ONE-SIXTY LITE III; 171 STR mullet / 162 STR 29"; MAT aluminium; 29x2.5" max. WHS; 148x12 AST; BSA BBR |
| **Zdvih přední** | 170 mm |
| **Zdvih zadní** | 162/171 mm |
| **Vidlice** | Rock Shox Yari RC; Air; 170 STR; Tapered; 42mm fork offset; 29.5x2.8" max. WHS |
| **Tlumič** | Rock Shox Deluxe Select+; platform |
| **Řazení** | Shimano Deore M5100 |
| **Přehazovačka** | Shimano Deore M6100 Shadwo+ |
| **Kazeta** | Shimano Deore M5100; 11-51 ATC; 11 GER |
| **Řetěz** | KMC X11 |
| **Kliky** | Race Face Ride; 32 ATC 170 mm-S up |
| **Hlavové složení** | MERIDA-8151 1-1/8"-1.5" cartridge bearing set |
| **Představec** | MERIDA EXPERT eTRII; MAT aluminium; 35 DSH; 0 ASD |
| **Řidítka** | MERIDA TEAM TR; MAT aluminium; 780 WHB; XS/S 18 RHB; M/L/XL 30 RHB |
| **Brzda přední** | Shimano Deore M6120; 4 piston, Shimano RT30; 203 mm |
| **Brzda zadní** | Shimano Deore M6120; 4 piston, Shimano RT30; 203 mm |
| **Nába přední** | Shimano MT400-B; 110x15 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| **Nába zadní** | Shimano MT400-B; 148x12 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| **Ráfky** | MERIDA COMP TR; 29 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included); rear 27.5" up to Size M / L & XL rear 29" |
| **Dráty** | Double Butted Black stainless |
| **Pláště** | Maxxis Assegai; 29x2.5"; fold; TR EXO+ 3C MaxxGrip / Maxxis DHR; 27.5x2.4" XS/S/M 29x2.4" L/XL; fold; TR DD 3C MaxxTerra |
| **Sedlovka** | MERIDA EXPERT TR II; 34.9 DSP; 0 SSB; XS: 125 SPT - S: 150 SPT - M/L/XL: 200 SPT |
| **Sedlo** | MERIDA COMP SL; V-mount |
| **Pedály** | - |