# CANNONDALE SCALPEL 29" Carbon 3 2022

**Popis produktu**

**Jezděte na hraně**

**Odpružení navržené pro rychlost**

Nejpokrokovější odpružení pro XC, které kdy bylo vytvořeno. Zatímco ostatní obětují výkon, aby ušetřili gramy, náš patentovaný systém FlexPivot nabídne obojí. Je neskutečně lehký a nabídne vynikající grip, akceleraci a kontrolu. Díky němu můžete jet naplno všude. Více rychlosti, více zábavy.

Obsah obrázku Kola jízdních kol, Cyklistická helma, venku, kolo

Popis byl vytvořen automaticky

**Stupně rozdílu**

Progresivní geometrie Scalpelu se ještě více vyvinula – hlavová trubka je položenější o 1,5°, sedlová trubka je o stupeň vzpřímenější. Díky tomu je výsledkem XC kolo, které je agresivnější, rychlé jako blesk, zábavné a stabilní za všech okolností. Nezáleží na tom, jestli jedete závod světového poháru nebo se jen jedete projet na nejbližší trail.



**Tuhý, lehký, rychlý**

S hmotností jen lehce přes 1900 gramů včetně tlumiče je rám Scalpelu jedním s absolutně nejlehčích celoodpružených rámů, jaké kdy byly vyrobeny. Neuvěřitelné odpružení, skvělé řízení a nízká hmotnost – je to recept na vítězství.

Obsah obrázku venku, Jízdní kola – vybavení a spotřební materiál, Řídítka jízdního kola, Rám jízdního kola

Popis byl vytvořen automaticky

**Nejlepší XC odpružená vidlice. Tečka.**

Lefty je zkrátka nejpokrokovější, vidlice s nejhladším chodem a precizním řízením. To vše v ultralehkém balení. Díky své konstrukci, která nemá v cyklistice obdoby, se můžete vydat do těch nejtěžších pasáží.

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ročník** | 2021 |
| **Rám** | All-New, 100mm travel, BallisTec Carbon, Proportional Response Tuned, FlexPivot Chainstay, PF30-83, Tapered Headtube,Speed Release 12mm thru axle, Ai |
| **Zdvih zadní** | Fox Float DPS Performance Elite EVOL, remote lockout, adjustable rebound |
| **Vidlice** | Lefty Ocho, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System, tapered steerer, 55mm offset |
| **Řazení** | Shimano SLX, 12-speed |
| **Přesmykač** | N/A |
| **Přehazovačka** | Shimano XT |
| **Kazeta** | Shimano SLX, 10-51, 12-speed |
| **Řetěz** | Shimano SLX, 12-speed |
| **Kliky** | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 34T, Ai offset |
| **Hlavové složení** | Integrated, 1-1/8 to 1.5", sealed angular contact bearings |
| **Představec** | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7 |
| **Řidítka** | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3 rise, 8 sweep, 760mm |
| **Brzda přední** | Shimano Deore hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
| **Nába přední** | (F) Lefty 60 / (R) Shimano MT510 12x148mm thru-axle |
| **Ráfky** | Stan's NoTubes Crest S1, 28h, tubeless ready |
| **Dráty** | DT Swiss Champion |
| **Pláště** | (F) Schwalbe Racing Ray Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tubeless ready, (R) Schwalbe Racing Ralph Performance, 29 x 2.25", Addix Compound, tu |
| **Sedlovka** | Cannondale 2, 7075 Alloy, 31.6 x 400mm |
| **Sedlo** | Prologo Dimension NRD, STN rails |
| **Pedály** | Not included |
| **Velikosti** | SM, MD, LG, XL |

.