**MERIDA SCULTURA ENDURANCE 6000**

**Popis produktu**

Pokud hledáte mimořádně pohodlné silniční kolo, které si snadno poradí s drsnějším povrchem silnice a usnadní vám dlouhé silniční výlety, pak už nemusíte hledat dál. Kolo SCULTURA ENDURANCE 6000 je vybaveno naším lehkým karbonovým rámem CF3 s geometrií zaměřenou na pohodlí, volným prostorem pro pláště široké až 35 mm a celokarbonovou vidlicí pro dodatečné tlumení nárazů. Superhladký pohon Ultegra v kombinaci s výkonnými kotoučovými brzdami zajišťuje perfektní kontrolu řazení a brzdění.

Naše kolo SCULTURA ENDURANCE, které bylo uvedeno na trh v roce 2021, zaměřené na pohodlí, se okamžitě stalo hitem mezinárodního cyklistického tisku. Kromě toho, že mu RennRad udělil ocenění "comfort", se mu podařilo získat také dlouhý seznam komplimentů jako "excellent comfort", "confidence inspiring", "lively feel" a "enjoyable" od referenčních cyklistických webů/časopisů jako Gran Fondo, Cyclingnews, Cyclingtips a Road.cc. V porovnání se svým jmenovcem, modelem SCULTURA, má ENDURANCE pohodlnější geometrii, velkou světlou výšku plášťů a bezproblémovou integraci nejnovějších standardů. SCULTURA ENDURANCE, pevně usazený v silniční řadě MERIDA, nachází své místo mezi modelem SCULTURA na jedné straně a modelem SILEX na straně druhé. Široké pláště nabízejí dostatek pohodlí i na venkovských cestách plných výmolů, zatímco delší hlavová trubka poskytuje uvolněnější jízdní pozici. SCULTURA ENDURANCE je ideální volbou pro cyklisty zaměřené spíše na volný čas, kteří si chtějí užít dlouhé hodiny v sedle a zároveň být na kole pohodlní a uvolnění!

* Lehký karbonový rám CF3 s geometrií orientovanou na pohodlí a ovladatelností vzbuzující důvěru
* Jedenáctirychlostní sada Shimano Ultegra
* Sada kol Fulcrum Racing 700 DB
* Kombinace představce MERIDA EXPERT CW a řídítek MERIDA EXPERT SL
* karbonová sedlovka MERIDA
* pláště Maxxis Detonator 32 mm

**Specifikace kola**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rám** | SCULTURA ENDURANCE CF3 II material: carbon 700x35C max./ 700x32C (with fender) max. wheelsize 100x12/ 142x12mm axle standard BB86 bottom bracket stand |
| **Vidlice** | SCULTURA ENDURANCE CF3 Disc material: carbon 700x35C max. wheelsize |
| **Řazení** | Shimano Ultegra Disc |
| **Přesmykač** | Shimano Ultegra |
| **Přehazovačka** | Shimano Ultegra GS |
| **Kazeta** | Shimano CS-HG700 11-34 teeth 11 speed |
| **Řetěz** | KMC X11 |
| **Kliky** | Shimano Ultegra 50-34 teeth 165mm-XXS, 170 mm-XS/S, 172.5 mm-M, 175 mm-L/XL |
| **Hlavové složení** | MERIDA 8151 w/o crown race |
| **Představec** | MERIDA EXPERT CW material: aluminium 31.8mm diameter -8° stem angle 80 mm-XXS, 9 |
| **Řidítka** | MERIDA EXPERT SL material: aluminium 380mm(XXS) 400mm (XS-S) 420mm (M) 440 (L-XL |
| **Brzda přední** | Shimano Ultegra Hydraulic Disc / Shimano RT54 160mm |
| **Brzda zadní** | Shimano Ultegra Hydraulic Disc / Shimano RT54 160mm |
| **Nába přední** | Fulcrum Racing 700 DB 100x12mm width front hub 19mm inner width 22mm height Cent |
| **Nába zadní** | Fulcrum Racing 700 DB 142x12mm width rear hub 19mm inner width 22mm height Cente |
| **Pláště** | Maxxis Detonator 700x32C fold |
| **Sedlovka** | MERIDA EXPERT CC 27.2mm diameter 15mm setback Carbon |
| **Sedlo** | MERIDA EXPERT CC V-mount incl. MERIDA minitool |